**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ**


**ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (FORMAT) της SD**

**ΓΙΑ TΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ**


1. Συνδέουμε στον Η/Υ τον CARD READER και τοποθετούμε μέσα σε αυτόν την SD που θέλουμε να διαμορφώσουμε.



1. Ανοίγουμε τον «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΟΥ» (My computer) και βρίσκουμε τον «ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΔΙΣΚΟ» ή (Removable disk).



1. Κάνουμε ΔΕΞΙ κλικ επάνω στο ΑΦAΙΡΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ (Removable Disk) και εμφανίζεται το ακόλουθο μενού. Σε αυτό το μενού επιλέγουμε «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ» ή (FORMAT).



1. Στο παράθυρο που ανοίγει επιλέγουμε τις ρυθμίσεις:

|  |  |
| --- | --- |
| Α. FILE SYSTEM: **FAT32** | **ΠΡΟΣΟΧΗ, η επιλογή αυτών των δυο (2) τιμών είναι πολύ σημαντική για την σωστή λειτουργία της ταμειακής μηχανής.** |
| B. Allocation unit size:  **ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ SD:**   * **4096 bytes (για SD μέχρι 8Gb)** * **8192 bytes (για SD 16 Gb)** * **16 kilobytes (για SD 32 Gb)** |
| Γ. πατάμε το κουμπί «**ΕΝΑΡΞΗ**» ή (**START**). | |

